新增符号显示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 云智通状态 |  | 云智通网络正常  （0x180AA7A3：Byte7为FF） | CAN |
|  | 云智通网络异常  （0x180AA7A3：Byte7非FF） | CAN |

一、云智通报文0x180AA7A3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUT | IN | ID（0x180AA7A3） | | | | | | | 周期 |
| 云智通 | 网络 | PGN- | | | | | | | 500ms发送一次 |
| P | R | DP | | PF | PS | SA |
| 6 | 0 | 0 | | 10 | 167 | 163 |
| 数据 | | | | | | | | | |
| 位置 | 数据名 | | | | 备注 | | | | |
| BYTE1 | 预留 | | | |  | | | | |
| BYTE2 | 预留 | | | |  | | | | |
| BYTE3 | 预留 | | | |  | | | | |
| BYTE4 | 预留 | | | |  | | | | |
| BYTE5 | 预留 | | | |  | | | | |
| BYTE6 | 预留 | | | |  | | | | |
| BYTE7 | 终端状态 | | | | 0XFF：显示网络正常符号片，非FF时显示异常符号片，见符号片定义 | | | | |
| BYTE8 | 预留 | | | |  | | | | |